**附件：**

**飞行区管理部特种车辆维修服务明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **车型** | **数量** | **维修/保养项目** |
| 大型三合一扫雪车 | 8台 | 1. 更换主车、后发发动机机油、机滤； 2. 更换全车液压油，液压油滤芯； 3. 更换全车变速箱油； 4. 更换主、后发动机空滤； 5. 更换主、后发动机柴油滤芯； 6. 更换主、后发动机电瓶 7. 更换主、后发动机防冻液； 8. 更换刷毛（工时费）； 9. 检查推雪铲适用状况，适时整修； 10. 检查扫雪刷适用状况，适时整修； 11. 检查风机工作状况，适时整修； 12. 检查节油系统适用性，适时维修； 13. 检查全车液压管路；适时整修； 14. 检查玻璃清洁剂量，按需加注； 15. 检查全车灯光，按需维修更换； 16. 检修雨刷，适时维修； 17. 补加润滑系统油量，检查管路完整性，按需更换； 18. 检查全车轮胎，按需维修补气； |
| 中型三合一扫雪车 | 4台 | 1. 更换主车、后发发动机机油、机滤； 2. 更换全车液压油、液压油滤芯 3. 更换全车变速箱油； 4. 更换主、后发动机空滤； 5. 更换主、后发动机柴油滤芯； 6. 更换主、后发动机电瓶； 7. 更换主、后发动机防冻液； 8. 更换刷毛（工时费）； 9. 检查推雪铲适用状况，适时整修； 10. 检查扫雪刷适用状况，适时整修； 11. 检查风机工作状况，适时整修； 12. 检查全车液压管路；适时整修； 13. 检查玻璃清洁剂量，按需加注； 14. 检查全车灯光，按需更换； 15. 检查节油系统适用性，适时维修； 16. 检车全车润滑系统，全车打黄油； 17. 全车保养提醒功能复位； 18. 检查全车轮胎，按需维修补气 |
| 机坪小型扫雪车 | 4台 | 1. 更换发动机机油、机滤； 2. 更换全车液压油，液压油滤芯； 3. 更换全车变速箱油； 4. 更换主、后发动机空滤； 5. 更换主、后发动机柴油滤芯； 6. 更换主、后发动机电瓶 7. 更换主、后发动机防冻液； 8. 更换刷毛（工时费）； 9. 检查全车液压管路；适时整修； 10. 检查玻璃清洁剂量，按需加注； 11. 检查全车灯光，按需更换； 12. 检车全车润滑系统，全车打黄油； 13. 检查全车轮胎，按需维修补气； 14. 检修拖拉机扫雪车发动机加热循环系统 |
| 除冰液撒布车 | 3台 | 1. 更换主车、后发发动机机油、机滤； 2. 更换全车液压油，液压油滤芯； 3. 更换全车变速箱油； 4. 更换主、后发动机空滤； 5. 更换主、后发动机柴油滤芯； 6. 更换主、后发动机电瓶 7. 更换主、后发动机防冻液； 8. 检修依波克撒布车液体泵（2台）； 9. 检查全车液压管路适时整修； 10. 清洗全车除冰液水滤； 11. 检查全车除冰液管路； 12. 清洗全车喷嘴； 13. 检查玻璃清洁剂量，按需加注 14. 检查全车灯光，按需更换； 15. 检车全车润滑系统，全车打黄油； 16. 检查全车轮胎，按需维修补气 |
| 小型扫雪机 | 8台 | 1. 更换发动机机油； 2. 检查变速箱油量，按需补加： 3. 检查扫雪刷适用性； 4. 检查刷毛长度，按需更换刷毛； 5. 检查轮胎适用性，按需维修补气 |
| 摩擦系数车 | 2台 | 1. 更换发动机机油、机滤； 2. 更换测试车电瓶； 3. 检修测试车适用性，出具报告； 4. 检修全车灯光，适时维修； 5. 检查防冻液量，按需补加； 6. 检查全车液压管路；适时整修； 7. 检查玻璃清洁剂量，按需加注； 8. 检查全车润滑系统，全车打黄油； 9. 检查全车轮胎，按需维修补气 |
| 抛雪车 | 2台 | 1. 更换发动机机油、机滤； 2. 更换全车液压油，液压油滤芯； 3. 更换全车变速箱油； 4. 更换主、后发动机空滤； 5. 更换主、后发动机柴油滤芯； 6. 更换主、后发动机电瓶； 7. 更换主、后发动机防冻液； 8. 更换全车电瓶； 9. 检查全车液压管路；适时整修； 10. 检查玻璃清洁剂量，按需加注； 11. 检查全车灯光，按需更换； 12. 润滑油加注，检查自动润滑管路完整性，按需更换； 13. 检查全车轮胎，按需维修补气； 14. 检查抛雪头适用性； 15. 检查切雪犁适用性。 |